Мега-Лайн

Инструкция по установке и настройке USB модема Huawei E3272.



1.Подключите ваш USB модем Huawei E3272в USB порт вашего компьютера:



2.Ожидайте, пока ваша операционная система установит драйвера для корректной работы USB модема и автоматически появиться окно установки программы **Megalin eModem** или на рабочем столе откройте ярлык «Компьютер» или «Мой компьютер» и кликните на данном ярлыке левой кнопкой мыши два раза:**.**После открытия программы установки программы **MegalineModemSetup**нажмите **Next**



3.Нажмите **I agree**

****

4.Нажмите **Next**



5.Нажмите **Instal**

****

6. Ожидайте, пока установится программа, ничего нажимать не нужно.



7.Нажмите **Finish**

****

**8.**Окно приветствия Megaline 4G запустится автоматически.



|  |
| --- |
| Примечание: при каждом подключении Usbмодема к компьютеру, программа Megaline Modemбудет запускаться автоматически вам потребуется только нажать **Подключить** или вы также можете запускать программу Megaline Modem с рабочего стола кликнув на данный ярлык левой кнопкой мыши два раза.C:\Users\Администратор\Desktop\huawei e5372\mobile parnter\10.png |

9.Программа инициализирует устройство, пока ничего не нажимайте.

10.Как только у вас в левом нижнем углу экрана высветится надпись LTEMegaLine

Нажмите **Подключить** и вы можете пользоваться 4G интернетом от Мега-Лайн.

